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Nanotec 推出新一代 PD2 智能伺服电机，性能升级
德国，费尔德基尔亨，2026 年 9 月 22 日—— Nanotec 全新一代 PD2 智能伺服电机，将 NEMA17 电机、控制器 / 驱动器、高分辨率绝对值编码器集成在一体。分为步进电机版本与无刷直流电机版本，相较上一代产品，额定转矩与功率最高提升 75%。
内置 NanoJ 编程环境，支持设备独立运行；而 CANopen、EtherCAT 和 Modbus RTU 简化了集成至现有自动化系统中的过程。PD2 系列搭载磁场定向控制 (FOC)、峰值电流能力以及推挽式数字 I/O，拓展应用灵活性。
步进电机版本可提供高达 80 Ncm 的保持转矩，而直流无刷电机版本可提供最高44 Ncm 的额定转矩、最高 138 W 的额定功率和最高 3,000 rpm 的转速。同时具备实时触发式测头位置捕获功能，可选 IP30/IP65 防护等级。
典型应用包括包装机械、实验室自动化、医疗技术、半导体电子制造、内部物流、装配自动化、纺织印刷机械、通用机械制造。

如需了解更多信息，请访问 www.nanotec-cn.cn。
Nanotec 成立于 1991 年，现已成为实验室自动化、机器人和医疗技术应用领域知名的电机和控制器/驱动器制造商之一。自 2011 年起，公司将总部设在德国慕尼黑附近的 Feldkirchen。
Nanotec 有 300 名左右的员工分布在德国、保加利亚、美国和中国，为全世界的客户服务。



媒体联系信息
纳诺达克 市场部
电话：+86 18015859858
座机：+86 519 81688787-1064

纳诺达克电子（常州）有限公司
江苏省常州市新北区
昆仑路69号
中国
info@cn.nanotec.com
www.nanotec-cn.cn
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